马鞍山市中医院2026年户外宣传栏采购内容及相关要求

一、采购预算

项目预算（人民币）：17500元；

最高限价（人民币）：17500元。

二、采购内容及相关要求
（一）采购清单

	货物名称
	数量
	单位
	最高限制单价（元/组）

	户外宣传栏
	5
	组
	3500


（二）技术参数
1、整体总体要求

本次采购货物为户外固定式（轮式）宣传栏，整体采用中式简约设计风格，造型素雅大方、线条简洁流畅，融合传统中式极简美学元素，无繁杂装饰，适配户外公共场景摆放展示，兼具实用性、美观性与户外耐候性。宣传栏为成组标准化设计，单组配置双画面展示位，整体结构稳固，可长期适应露天户外环境使用，具备防风、防雨、防晒、防腐蚀、抗老化等户外适配性能。

2、核心尺寸规格要求

2.1.画面展示尺寸：宣传栏整体地面高度为1.8米，单块宣传画面尺寸严格为120cm*80cm（长*高），单组宣传栏配备2块展示画面，即120cm*80cm*2/组，画面尺寸误差不得超过±2mm，保证画面安装贴合、无偏移、无翘边。

2.2.安装适配要求：画面卡槽、展示区域严格按照120cm*80cm标准尺寸定制，可直接适配对应规格宣传画面安装、更换，无需二次裁切改造，拆装画面便捷高效。

3、结构形式要求

3.1.固定与移动形式：采用户外固定式或轮式可移动结构设计，底部配备高品质静音承重万向轮，其中含带刹车功能万向轮，可根据使用需求灵活移动宣传栏位置；移动至指定点位后，可通过刹车装置锁定固定，杜绝滑动、偏移，兼顾移动灵活性与摆放稳定性，满足户外点位调整、临时搬迁、固定展示的双重使用需求。

3.2.整体框架结构：采用一体式焊接成型框架，整体无拼接缝隙、无松动部件，结构强度高、承重性好，可稳固承载双画面展示板材及防护配件，长期使用不变形、不晃动。整体采用对称式中式简约布局，边角做圆弧倒角处理，杜绝尖锐棱角，保障户外使用安全。

4、材质与工艺技术要求

4.1.主体框架材质：选用优质加厚镀锌钢材或铝合金材质，材质厚度满足户外承重抗风标准，具备极强的防锈、防腐蚀、抗氧化性能，适配户外雨雪、暴晒、温差变化等复杂环境，长期使用不生锈、不掉皮、不褪色。（注：供应商的响应文件中提供主体材质“优质加厚镀锌钢材或铝合金材质”检测报告，否则视为采购内容及相关要求未响应）

4.2.表面处理工艺：框架表面采用静电喷塑、高温固化工艺处理，漆面附着力强、质感细腻、色泽均匀，无颗粒、无流挂、无划痕，配色贴合中式简约风格（以哑光深灰、古铜色、原木哑光色等素雅色系为主），耐紫外线、耐风雨侵蚀，户外使用3年以上无明显褪色、脱漆、老化现象。

4.3.画面防护结构：展示区域配备透明防护面板，选用高强度钢化玻璃或优质PVC耐力板，透光性好、清晰度高、耐磨防刮、抗冲击，可有效保护内部宣传画面，防尘、防水、防暴晒老化，同时保障画面展示效果清晰通透。防护面板拆装便捷，便于后期画面更换维护。

4.4.底部轮组工艺：配备加厚金属支架静音万向轮，轮体耐磨抗压，承重能力适配宣传栏整体重量，推拉移动无噪音、不卡顿；刹车装置灵敏可靠，锁定后稳定性强，不易移位。

5、功能与性能要求

5.1.户外耐候性能：整体设备经过防腐、防锈、防水、抗老化处理，可适应-20℃至60℃高低温环境，可抵御风雨、沙尘、暴晒等户外自然天气影响，全天候稳定使用，适配露天户外场景。

5.2.防风稳固性能：框架结构经过加固优化，重心稳固，具备良好的抗风能力，常规户外风力环境下无晃动、倾倒风险，满足公共区域安全使用标准。

5.3.维护便捷性能：整体结构模块化设计，画面更换、配件维修、清洁养护操作简单，无需专业工具和专业人员，日常维护便捷高效，降低后期运维成本。

5.4.外观美学性能：严格遵循中式简约设计理念，整体造型简约大气、线条规整、对称美观，无冗余装饰，风格素雅庄重，适配各类公共户外场景整体氛围，视觉效果整洁规范。

6、做工与质量标准要求

6.1.整体做工精细，焊接处打磨平整光滑，无焊渣、无毛刺、无变形，框架拼接紧密贴合，整体平整度、垂直度符合行业标准。

6.2.所有配件齐全、安装牢固，轮组、刹车、防护面板、卡槽等部件匹配适配，无松动、无卡顿、无破损缺陷。

6.3.产品整体无明显色差、划痕、污渍、变形等质量瑕疵，出厂前经过完整的质量检测、防锈处理、试装调试，确保产品质量达标。

7、交付与配套要求

7.1.供货方需严格按照本技术要求定制生产，成品尺寸、样式、材质、工艺全程符合标准，交付时提供完整成品，含宣传栏主体、轮组、防护面板、固定配件等全套配套部件。

7.2.产品交付后可直接落地摆放使用，无需额外加工、改造，支持现场简单就位安装调试。

7.3.供货方需保障产品质量稳定，提供常规质保服务，质保期内出现非人为质量问题、工艺问题，需免费维修或更换。

注：

1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于询价文件的相关要求。

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物或设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经询价小组审核认可。

3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

4、询价文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（询价文件中有标注“★”的技术参数）。供应商对用“★”标注的技术参数的响应情况须在响应文件中提供相应的证明材料予以证明。否则，询价小组视为对询价文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。
（三）商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与询价文件的要求及其响应文件的技术响应表（如果被询价小组接受的话）相一致。若询价文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持
3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。
3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。
3.3成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

产品质保期、服务期及售后服务：

4.1产品质保期：成交供应商须提供产品至少3年的质保期（自验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。
4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、培训：

5.1成交供应商应对采购人的操作人员免费提供现场培训。

5.2现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3以上培训费用含在总报价中。 
6、供货期：合同签订后，15个日历日内完成安装及验收培训。
7、供货地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

8、验收：

8.1采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

8.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

8.3成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

9、付款方式：验收合格后支付合同总金额的100%。
10、本项目总报价包含履行本项目的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用及所有价内价外税金及合理利润等。

