马鞍山市中医院（东院）防火门水泥灌浆工程内容及相关要求

（本项目采购内容及总体要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
一、采购预算

项目预算（人民币）：9600元；

最高限价（人民币）：9600元。

采购内容及相关要求

采购清单

	序号
	货物服务名称
	数量
	单位

	1
	马鞍山市中医院（东院）防火门水泥灌浆工程
	1
	项


（二）项目内容
1、项目概况

马鞍山市中医院（东院）机房层、各楼层及管道井共计102扇防火门门框原安装未按消防规范实施水泥灌浆，门框填充不密实、固定不牢固，不符合消防验收标准，存在安全隐患，需统一进行灌浆补强整改施工。
施工明细

	序号
	施工位置
	数量
	单位

	1
	机房层
	4
	扇

	2
	六层
	7
	扇

	3
	管道井
	4
	扇

	4
	五层
	9
	扇

	5
	管道井
	8
	扇

	6
	四层
	9
	扇

	7
	管道井
	8
	扇

	8
	三层
	9
	扇

	9
	管道井
	8
	扇

	10
	二层
	7
	扇

	11
	管道井
	2
	扇

	12
	一层
	13
	扇

	13
	管道井
	3
	扇

	14
	负一层
	11
	扇

	合计
	102
	扇


施工技术标准及现场要求

3.1.施工范围：对东院区内102扇防火门门框侧边、顶部缝隙进行清理、水泥砂浆灌浆、振捣压实、表面抹平、成品养护等全套工序，确保门框填充饱满密实。

3.2.技术标准：严格执行《建筑设计防火规范》《防火门安装施工及验收规范》等国家及行业现行标准，采用合格标号水泥砂浆施工，保证门框无空洞、无松动、牢固可靠，整改后完全满足消防验收及医院消防安全管理要求。

3.3.现场管理：施工过程中做好成品保护，严禁损坏墙面、地面、医疗设备及公共设施；严控扬尘、污渍污染，施工垃圾随产随清、工完场清。施工时段须避让医院就诊高峰，不得干扰正常诊疗秩序。

3.4.包干范围：本项目为总价包干，包含材料采购、运输、缝隙清理、灌浆施工、修整养护、现场保洁、消防自检、成品保护等项目全部配套工作。

（三）商务要求

1、工期要求：成交供应商接施工通知后须在2026年8月28日前完成全部施工及自检整改，确保按期验收。

2、质量要求：严格按规范施工，确保项目达标，通过院内消防自查及上级消防抽检，彻底消除安全隐患。

3、售后服务：项目验收合格后提供质保服务，质保期1年内出现空鼓、松动、开裂等施工质量问题，成交供应商须免费上门整改修复。

4、供应商须自行现场踏勘，充分了解施工环境、施工难度及全部工作内容，踏勘风险及费用自理。一经报价，即视为认可本项目全部采购及施工要求。

5、服务地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

6、成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜。

7、付款方式：项目全部施工完成，经采购人验收合格后，3个月内支付合同全款。

8、本项目总报价包含履行本项目的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等（包含材料费、人工费、机械费、运输费、保洁费、管理费、税费、利润、成品保护、售后等全部费用），不再产生任何二次费用。

