马鞍山市中医院智慧化运动促进健康中心装饰物制作及安装服务内容及相关要求

（本项目采购内容及总体要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
一、采购预算

项目预算（人民币）：19000元；

最高限价（人民币）：19000元。

采购内容及相关要求

采购清单

	序号
	装饰物名称
	规格
	单位
	数量
	参数要求

	1
	室内镜面
	2m*0.8m
	块
	2
	5mm银镜磨边及安装

	2
	4层鞋柜
	1.2m*0.9m*0.32m
	项
	1
	生态颗粒板定制含安装

	3
	室内墙面装饰1
	训练厅6.5m*2m
	面
	1
	PVC、亚克力及kt板混合制作含安装

	4
	室内墙面装饰2
	训练厅5.8m*2m
	面
	1
	PVC、亚克力及kt板混合制作含安装

	5
	室内墙面装饰
	接诊区3.8m*2m
	面
	1
	PVC、亚克力及kt板混合制作含安装

	6
	室内logo墙
	接诊区2.8m*0.6m
	面
	1
	PVC、亚克力及kt板混合制作含安装

	7
	室外logo墙
	6.5m*0.8m
	面
	1
	PVC、亚克力及kt板混合制作含安装

	8
	室外墙面装饰
	12m*1m
	面
	1
	PVC、亚克力及kt板混合制作含安装

	9
	室外墙面装饰
	2m*1m
	面
	1
	PVC、亚克力及kt板混合制作含安装

	10
	室外地面加地贴
	2*8m
	项
	1
	地面装饰贴


（二）技术服务要求
1、总体要求：整体风格贴合医疗运动健康主题，简洁专业、色调协调。所有材料环保无异味、安全防火防潮，适配医院日常消杀、高频通行环境。所有成品尺寸、图文、配色严格按采购人确认图纸执行，不得私自变更，施工文明、完工场清。

2、执行标准：符合《室内装饰装修材料有害物质限量标准》《建筑内部装修设计防火规范》等国家及行业现行标准。

3、通用材料与工艺要求

3.1 板材：全新正品原生板材，无回收料、无变形、开裂、气泡、划痕、色差等缺陷，同批次材质、色泽统一。

3.2 辅材：油墨、胶水、覆膜、背胶均为低VOC环保材质，耐酒精、84消毒液常规擦拭，防霉抗老化、不脱层掉色。

3.3 制作精度：裁切、雕刻边缘光滑无毛刺崩边；UV打印画面清晰、色彩还原度≥95%，无漏印、晕染、错位。尺寸偏差：平面板材±1mm内，异形±1.5mm内。

4、各材质专项技术要求

4.1 PVC雪弗板：高密度结皮发泡板，结构致密、韧性好、不易变形；常用厚度5/8/10/15mm；阻燃B1级、防潮耐擦洗、长期使用不发黄变形。UV打印附着力强，适配墙面固定展板、标语、科普造型、标识底板等长期装饰。

4.2 亚克力板：全新高纯板材，通透无杂质、无雾点；常用厚度3/5/8/10mm；硬度高。

4.3 地帖膜：耐磨、长期使用不褪色、起泡，贴膜用胶、助粘剂等辅料符合国家相关环保标准。

4.4 KT板：全新用料，质地均匀、无异味，霉点。

（三）商务要求

1、服务规范：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2、成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

3、服务期限：接采购人通知后3个日历日内完成制作及安装。

4、服务地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

5、付款方式：验收合格之后支付全部合同款。
6、本项目总报价包含履行本项目的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。
附件：装饰参考设计图（以双方最终商定确认图样为准）
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