

项目预算（人民币）：20万元/年
最高限价（人民币）：20万元/年
合同履行期限：3 年（合同采用“1+1+1”模式，每年一签）

马鞍山市中医院宣传标识物制作服务
（本次公示的采购需求为初步需求，具体以采购文件为准）
一、采购需求
	服务名称（标的名称）
	数量
	单位

	马鞍山市中医院宣传标识物制作服务
	1
	项



2、 清单内容
	序号
	制作物料名称
	技术参数
	基准单价
（元）
	单位

	1
	户外写真
	防晒;色正;最低分辨率72DPI;画面无卷边;无气泡;无折皱;无锯齿;无色栅;无破损;拼缝整齐;裁切整齐;
	35.00
	m²

	2
	≤A4的黑胶写真
	防晒;色正;最低分辨率72DPI;画面无卷边;无气泡;无折皱;无锯齿;无色栅;无破损;拼缝整齐;裁切整齐
	1.80
	张

	3
	>A4-0.5m²黑胶写真
	色正;最低分辨率72DPI;画面无卷边;无气泡;无折皱;无锯齿;无色栅;无破损;拼缝整齐;裁切整齐;小于等于5张按张数计算，大于5张按m²米计算
	4.00
	张

	4
	0.5m²<黑胶写真尺寸≤1m²
	防晒;色正;最低分辨率72DPI;画面无卷边;无气泡;无折皱;无锯齿;无色栅;无破损;拼缝整齐;裁切整齐
	18.00
	张

	5
	黑胶写真>1m²
	防晒;色正;最低分辨率72DPI;画面无卷边;无气泡;无折皱;无锯齿;无色栅;无破损;拼缝整齐;裁切整齐
	25.00
	m²

	6
	高精度车贴
	色正，最底分辨率72DPI:画面无卷边;无气泡;无折皱;无锯齿;无色栅;无破损;拼缝整齐;裁切整齐;无强力刮檫包用1个
	30.00
	m²

	7
	斜纹/十字纹加厚膜
	规格0.4mm厚度，无气泡，不卷曲，表面平整
	50.00
	m²

	8
	单面透
	色正；最低分辨率96DPI；无锯齿；无色栅；无破损；颗粒匀称，透光度最低不低于45%，画面厚度不低于140微米。
	65.00
	m²

	9
	写真附胶水板单面
≤A3
	色正;最低分辨率72DPI;画面无卷边;无气泡;无折皱;无锯齿;无色栅;无破损;拼缝整齐;裁切整齐;
	10.00
	个

	10
	>A3写真附胶水板单面≤1m²
	色正;最低分辨率72DPI;画面无卷边;无气泡;无折皱;无锯齿;无色栅;无破损;拼缝整齐;裁切整齐;
	20.00
	个

	11
	写真附胶水板单面
>1m²
	色正;最低分辨率72DPI;画面无卷边;无气泡;无折皱;无锯齿;无色栅;无破损;拼缝整齐;裁切整齐;
	55.00
	m²

	12
	写真附胶水板单面
异形
	色正;最低分辨率72DPI;画面无卷边;无气泡;无折皱;无锯齿;无色栅;无破损;拼缝整齐;裁切整齐;
	60.00
	m²

	13
	写真附胶水板双面
	色正;最低分辨率72DPI;画面无卷边;无气泡;无折皱;无锯齿;无色栅;无破损;拼缝整齐;裁切整齐;
	70.00
	m²

	14
	写真附胶水板双面
异形
	色正;最低分辨率72DPI;画面无卷边;无气泡;无折皱;无锯齿;无色栅;无破损;拼缝整齐;裁切整齐;
	90.00
	m²

	15
	包小压条(宽度≤1cm）
	四周服帖，金色、银色不掉漆，包边不脱落（含包边，每根长度1.5m）
	3.00
	个

	16
	包大压条(宽度＞1cm）
	四周服帖，金色、银色不掉漆，包边不脱落（含包边，每根长度1.5m）
	15.00
	个

	17
	灯片
	色正;最低分辨率72DPI;画面无卷边;无气泡;无折皱;无锯齿;无色栅;无破损;拼缝整齐;裁切整齐;
	70.00
	m²

	18
	工号牌打印+过塑
	铜版纸彩打
	3.40
	个

	19
	亚克力工号牌
	7cm*3.5cm别针款，上面有照片职称等一次性10个及以上批量制作
	10.00
	个

	20
	标签贴等
	7*3cm左右，长和宽3cm范围内波动，
铜版纸彩打覆双面膜并过塑，50个起印
	1.50
	个

	21
	亚克力台卡
	A4大小含内芯
	18.00
	个

	22
	铝合金科室牌
	30*18cm（根据实际情况测量，长和宽不超过5cm变化），含弧面款、平面款。裁切整齐，颜色和字体字号与现有保持一致
	80.00
	个

	23
	铝合金去向牌
	30*20cm（常规四人大小，根据实际情况定制，长和宽不超过5cm），坚固耐磨，字迹清晰，裁切整齐
	50.00
	个

	24
	铝合金病房牌
	30*18cm（根据实际情况测量，长和宽不超过5cm变化），含弧面款、平面款。裁切整齐，颜色和字体字号与现有保持一致
	50.00
	个

	25
	设备、设施铭牌
	铝板丝印四周打孔   20*30cm
	26.00
	个

	26
	高精喷绘
	色正;最低分辨率30DPI;无锯齿现象;根据需要留5CM白边;拼缝整齐;无色栅;
	25.00
	m²

	27
	印字条幅（横幅）70CM
	字迹清楚、遇水不糊、安装牢固、不破坏附着物、负责维护拆除
	7.00
	米

	28
	印字条幅（横幅）90CM
	字迹清楚、遇水不糊、安装牢固、不破坏附着物、负责维护拆除
	10.00
	米

	29
	袖章印制
	15*21cm，加厚布料，丝印清晰，不掉色，边线无毛刺，布面挺拔平整无褶皱，
	20.00
	个

	30
	单面绶带
	金边、贡缎全须绶带，字体印制清晰，排版美观，色正
	26.00
	条

	31
	双面绶带
	金边、贡缎全须绶带，字体印制清晰，排版美观，色正
	30.00
	条

	32
	中号锦旗
	70*110cm，流苏及横杆装饰完整，发泡字体印制清晰，排版美观，色正；
	75.00
	面

	33
	大号锦旗
	80*140cm，流苏及横杆装饰完整，发泡字体印制清晰，排版美观，色正；
	95.00
	面

	34
	艺术布（高清户外）
	色正；最低分辨率96DPI；无锯齿；无色栅；无破损；材质柔软，色泽鲜艳。含辅材。拼缝整齐，无毛边
	90.00
	m²

	35
	艺术布（普清）
	色正；最低分辨率96DPI；无锯齿；无色栅；无破损；材质柔软，色泽鲜艳。拼缝整齐，无毛边
	75.00
	m²

	36
	软膜灯箱
	含超清UV软膜卡布
	400.00
	m²

	37
	框架单片
	铆钉或背绷；2.5国标热镀锌方管；拉筋距离不大于60CM；焊点刷防锈漆、银粉漆各一遍；非人为原因包修壹年
	70.00
	m²

	38
	丹迪膜刻字
	边缘光滑、不走形、不歪斜；含刻字、贴字
	0.50
	cm

	39
	亚克力板切割
	厚度3mm，边沿整齐，抛光、无毛刺
	220.00
	m²

	40
	亚克力板切割
	厚度5mm，边沿整齐，抛光、无毛刺
	350.00
	m²

	41
	亚克力字
	8mm+3mm(即8毫米的PVC底板+3毫米的亚克力面板)，颜色正，以字的最长边计算(高或宽)
	1.30
	cm

	42
	亚克力字
	5mm+3mm(即5毫米的PVC底板+3毫米的亚克力面板)，颜色正，以字的最长边计算(高或宽)
	1.00
	cm

	43
	PVC立体字
	宽度1cm起
	0.90
	cm

	44
	普通面双色板雕刻
	雕刻字体清晰，边沿切割整齐，色正，特殊工艺如套色等另算，宽边≤30cm
	1.40
	cm

	45
	普通面双色板雕刻
	雕刻字体清晰，边沿切割整齐，色正，特殊工艺如套色等另算，宽边＞30cm
	290.00
	m²

	46
	金属面双色板雕刻
	雕刻字体清晰，边沿切割整齐，色正，特殊工艺如套色等另算，宽边≤30cm
	1.60
	cm

	47
	金属面双色板雕刻
	雕刻字体清晰，边沿切割整齐，色正，特殊工艺如套色等另算，宽边＞30cm
	310.00
	m²

	48
	树脂字（高度≤1m）
	树脂饱满，无色差，与围边连接牢固
	1500.00
	m²

	49
	迷你字（高度≤1m）
	树脂饱满，无色差，亚克力切割光滑
	2500.00
	m²

	50
	精品烤漆字
	激光镀锌板切割，字形端正，边缘无毛刺，烤漆无气泡脱落，无色差，围边无虚焊
	290.00
	m²

	51
	铜字
	字形端正，边缘无毛刺，清漆饱满，围边无虚焊
	800.00
	m²

	52
	不锈钢字
	字形端正，边缘无毛刺，清漆饱满，围边无虚焊
	400.00
	m²

	53
	点阵字
	字形端正，边缘无毛刺，烤漆无气泡、脱落，灯珠排列均匀，发光均匀
	900.00
	m²

	54
	吸塑字
	字形端正，吸塑面无裂纹、划伤，发光均匀，围边无虚焊
	800.00
	m²

	55
	平面发光字
	字形端正，面板无裂纹、划伤，发光均匀，围边无虚焊
	400.00
	m²

	56
	多功能定时器
	户外灯箱用，3000W多时段定时开关，质保1年
	60.00
	个

	57
	门型展架
	160cm*60cm(支撑架塑料PPC)+车贴内芯画面1个
	80.00
	个

	58
	门型展架
	180cm*80cm(支撑架塑料PPC)+车贴内芯画面1个
	100.00
	个

	59
	X展架（含PVC画面）
	160cm*60cm；180cm*80cm（加厚支撑架塑料PPC）
	90.00
	个

	60
	易拉宝（含PVC画面）
	200*80cm，铝合金支撑配件
	150.00
	个

	61
	铝合金快展展架
	铝合金组合快展立柱加重底座，立柱间距不大于2m，立柱可伸缩高度不低于3m，
	330.00
	m²

	62
	铝合金边框
	120cm*80cm，开启式边框，加厚框体支撑
	200.00
	个

	63
	仿木边框
	120cm*80cm，开启式边框，加厚框体支撑
	230.00
	个

	64
	手提式铝合金展架
	内芯90cm*60cm，单面款不含内芯
	80.00
	个

	65
	手提式铝合金展架
	内芯120cm*80cm，单面款不含内芯
	160.00
	个

	66
	立屏展架（双面）
	80cm*180cm，加重底座
	350.00
	个

	67
	KT倾斜挂画架
	60cm*120cm，加重底座，加粗臂杆，单面可调节画面尺寸
	90.00
	个

	68
	工字型靠架
	高度1.7m，底座1cm厚度钢板，不锈钢支架，双面
	400.00
	个

	69
	彩色打印（铜版纸）
	A4大小，颜色正，色差较小双面
	5.00
	张

	70
	过塑
	A4大小，塑封整齐，无气泡
	1.00
	张

	71
	名片、卡片
	9*5.5cm，双面彩印直角名片，色正；最低分辨率300DPI；画面无色栅；无污点
	20.00
	200张/盒

	72
	单页制作
	大16开157g铜版纸，纸张光滑，不偏色
	260.00
	500张/份

	73
	单页制作
	大16开125g铜版纸，纸张光滑，不偏色
	230.00
	500张/份

	74
	单页制作
	大16开157g铜版纸，纸张光滑，不偏色
	370.00
	1000张/份

	75
	单页制作
	大16开125g铜版纸，纸张光滑，不偏色
	340.00
	1000张/份

	76
	单页制作
	大16开157g铜版纸，纸张光滑，不偏色
	580.00
	2000张/份

	77
	单页制作
	大16开125g铜版纸，纸张光滑，不偏色
	520.00
	2000张/份

	78
	3折页制作
	250g铜版纸500张，纸张光滑，不偏色，压痕
	310.00
	500张/份

	79
	3折页制作
	250g铜版纸1000张，纸张光滑，不偏色，压痕
	420.00
	1000张/份

	80
	3折页制作
	250g铜版纸2000张，纸张光滑，不偏色，压痕
	630.00
	2000张/份

	81
	体检封套
	250g铜板纸，双面四色印刷，正面过光油，开窗，封口带易撕带+离型双面胶，脊背3mm三条胶工艺，预计数量10000个/年
	1.8
	个

	82
	蚀刻铜牌（不锈钢牌）40cm*60cm
	表面光洁明亮无污，蚀刻边缘光滑，填色饱满，清漆无气泡、杂物，打磨均匀，焊接牢固
	220.00
	块

	83
	蚀刻铜牌（不锈钢牌）非常规尺寸
	表面光洁明亮无污，蚀刻边缘光滑，填色饱满，清漆无气泡、杂物，打磨均匀，焊接牢固
	800.00
	m²

	84
	蚀刻（镭射面）木托奖牌40cm*60cm
	蚀刻边缘光滑，填色饱满，清漆无气泡、杂物，打磨均匀
	190.00
	块

	85
	牌匾
	实木200cm*60cm
	780.00
	块

	86
	牌匾
	仿木200cm*60cm
	680.00
	块

	87
	吸附磁性牌
	最低分辨率96DPI；画面整洁，无气泡，背面磁性吸附
	1.50
	cm

	88
	磁性牌底板
	高清户外写真画面、磁吸吸附底板
	180.00
	㎡

	89
	塑胶地贴
	色正，与现有颜色必须无差别；清晰画面
	400.00
	㎡

	90
	胸卡套
	亚克力丝印，带卡槽，背面附别针（大小、颜色、形状、款式与现有必须完全一致  7.1cm*3.4cm）
	12.00
	个

	91
	胸卡内页（照片、姓名）
	铜版纸彩色打印
	2.00
	套

	92
	胸口挂牌
	涤纶挂绳（得力或晨光品牌），金属或塑料件挂扣；塑胶卡套；含内页打印，常规尺寸
	10.00
	套

	93
	不干胶贴A
	色正;最低分辨率72DPI;画面无卷边;无气泡;无折皱;无锯齿;无色栅;无破损;拼缝整齐;裁切整齐;A4整张排版并按要求裁切指定尺寸或形状方便撕下
	15.00
	张

	94
	不干胶贴B
	色正;最低分辨率72DPI;画面无卷边;无气泡;无折皱;无锯齿;无色栅;无破损;拼缝整齐;裁切整齐;A3整张排版并按要求裁切指定尺寸或形状方便撕下
	18.00
	张

	95
	文化墙
	5mm PVC底板、3mm亚克力面板、uv打印组合设计
	300.00
	㎡


注：
1、成交供应商根据医院实际采购需求，按医院指定的品种、规格供货，具体采购数量以采购人实际使用量为准，以此结算货款。 
2、采购人因各科室所需宣传标识物需求不同、品种不一，如有新增少量的规格型号不在磋商文件清单内容内，成交供应商须以不高于市场价为基准，同等折扣价核算单价供货。

[bookmark: _GoBack]三、服务要求
1、总体要求：适配医院日常消杀、高频通行环境。所有成品尺寸、图文、配色严格按采购人确认图样执行，不得私自变更，施工文明、完工场清。
2、执行标准：符合《室内装饰装修材料有害物质限量标准》《建筑内部装修设计防火规范》等国家及行业现行标准。
3、通用材料与工艺要求
3.1 板材：全新正品原生板材，无回收料、无变形、开裂、气泡、划痕、色差等缺陷，同批次材质、色泽统一。
3.2 辅材：油墨、胶水、覆膜、背胶均为低VOC环保材质，耐酒精、84消毒液常规擦拭，防霉抗老化、不脱层掉色。
3.3 制作精度：裁切、雕刻边缘光滑无毛刺崩边；UV打印画面清晰、色彩还原度≥95%，无漏印、晕染、错位。尺寸偏差：平面板材±1mm内，异形±1.5mm内。
4、各材质专项技术要求
4.1 PVC雪弗板：高密度结皮发泡板，结构致密、韧性好、不易变形；阻燃B1级、防潮耐擦洗、长期使用不发黄变形。UV打印附着力强，适配墙面固定展板、标语、科普造型、标识底板等长期装饰。
4.2 亚克力板：全新高纯板材，通透无杂质、无雾点、硬度高。
4.3 地帖膜：耐磨、长期使用不褪色、起泡，贴膜用胶、助粘剂等辅料符合国家相关环保标准。
4.4 KT板：全新用料，质地均匀、无异味，霉点。
4.5 金属类：表面光洁、无锈蚀、固定点稳固、活动部件灵活不卡顿。

四、商务要求
1、服务规范：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。
2、成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。
3、服务期限：3年，采用“1+1+1”模式。
4、服务地点：马鞍山市中医院（南院、东院及主城区内三个社区卫生服务中心）（采购人指定地点）。
5、供货期：按照采购人要求完成该批次供货及安装。
6、技术要求中的每个制作项目的基准单价包括了从现场测量尺寸、沟通设计、制作、安装全过程的所有报价。
7、正常工作时间内，成交供应商须在5小时以内到达项目现场测量尺寸（有明确尺寸或者制作种类少的情况下，采购人测量后告诉成交供应商）进行设计，车贴、横幅、写真等材质的标识标牌要求设计、制作及安装48小时内到位（节假日除外）。
8、采购人对不符合设计要求、制作尺寸，以及印刷色彩和内容有误的标牌可以不予接收，成交供应商必须重新制作。
9、采购人因各科室所需宣传标识物需求不同、品种不一，如有新增少量宣传标识物的规格型号不在磋商文件清单内容内，成交供应商须以不高于市场价为基准，同等折扣价核算单价供货。
10、付款方式：本项目据实结算，每季度一结，制作账单报送至宣传统战科，确认无误后结算。（本项目采购人合计支付金额不超过20万元/年）。
注：实际制作数量按照采购人实际发生量计算。实际结算金额=∑（基准单价×实际制作数量）×成交综合费率
11、总报价包含了履行本项目所有内容（包括设计、安装、售后、运费、质保等）的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等。

附件：市中医院标识标牌制作考核表
	序号
	项目
	标准
	分值
	得分
	扣分原因

	1
	响应时间

	是否能按照甲方需求，乙方及时到达现场，量取尺寸、提供制作方案、及时反馈相应参数、及时提供图纸小样等。超时1次扣2分。
	10

	
	

	2
	设计水平
	设计专业、美观、排版合理，视觉效果佳得8 - 10分；设计无明显错误，但美感一般得4 - 7分；设计粗糙，存在较多缺陷得0 - 3分 
	10
	
	

	3
	紧急事件处理
	未按时完成紧急采购任务，且给采购方造成严重后果。出现1次扣5分。
	15
	
	

	4
	每月清单价格核算
	乙方需按照合同清单标准，核算每月制作标牌种类、数量和价格，要求真实、准确。如发现欺骗、误报、瞒报现象，一次扣5分。
	15
	
	

	5
	按时按量保质完成标牌制作和安装
	对照清单技术参数要求，如出现无法按时完成标牌或是拒绝制作等情况，且态度恶劣。出现1次扣5分。
	15
	
	

	6
	产品质量
	发现质保期内非人为因素产品损坏、安装粗糙
等，且经采购方告知后仍然不及时整改的情况。出现1次扣2分。
	20
	
	

	7
	产品售后服务是否及时(24小时内)
	拒绝或不能及时对质保期内出现质量问题的产品进行整改的情况。出现1次扣1.5分。
	15
	
	


注：考核采用百分制，每半年为一周期由宣传统战科工作人员组织考核。合格分为80分。若连续2个考核周期不合格，且拒绝整改，甲方有权终止合同。
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