马鞍山市中医院户外高层发光字检测服务内容及相关要求

（本项目采购内容及总体要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
一、采购预算

项目预算（人民币）：12000元；

最高限价（人民币）：12000元。

采购内容及相关要求

采购清单

	序号
	服务名称
	数量
	单位

	1
	马鞍山市中医院户外高层发光字检测服务
	1
	项


（二）服务内容
对马鞍山市中医院南院4号楼楼顶发光字设施进行安全检测，重点对结构稳固情况、固定连接部位、钢结构锈蚀程度、基座基础、电气线路、防水绝缘、板面固定等关键风险点。建立《户外广告安全隐患排查台账》，标记隐患点相关信息。
（三）商务要求

1、服务规范：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2、成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

3、服务期限：接采购人通知后3个日历日内完成相关检测并出具有法定证明效力的检测报告。

4、服务地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

5、付款方式：验收合格之后支付全部合同款。
6、本项目总报价包含履行本项目的全部费用及所有价内价外税金及合理利润等，不再产生任何二次费用。
